Receiver [m]

0 1000 2000 3000 4000

Real part

-200

-100

0

100

200

300_{Data w/ noise}

Data w/o noise