0 1000 2000 3000 4000 Receiver [m]

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200 0 200 400 600

Imag(d)

Observed data Predicted data