10 point per wavelength(fmax)

Receiver number

100 200 300

T (s)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

7 point per wavelength(fmax)

Receiver number

100 200 300

T (s)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5